**STARTSCHERM**

Druk op LOCATIE voor vinden positie

ORIENTATIE – oriëntatie van Zonnepanelen

HOEK – hoek van uw dak

OBSTAKELS - obstakels langs uw horizon

PANELEN – maximum aantal panelen

Blauw – moet dit uitvoeren, geel - gedaan, grijs – iets anders eerst uitvoeren

**HELLINGSHOEK**

Geeft hellingshoek panelen aan. Makkelijkste is apparaat tegen binnenkant dak houden. U kunt ook aangeven als u een plat dak heeft. De app gebruikt dan een standaard hoek afhankelijk van locatie. Hoek kan aangepast worden in instellingen – hellingshoek.

**ORIENTATIE**

Richting waarop panelen staan

Schuin dak: Richting zelfde als richting dak. Plat dak: geeft meer mogelijkheden

Houd apparaat plat en START scan. Wacht even om richting te vinden en druk op SAVE

Geen kompas? U weet de richting al? U kunt deze manueel invoeren

**OBSTAKELS**

Bekijkt effect schaduw. Selecteer START SCAN. Vind startpunt, dan middelpunt camera richting bovenkant obstakels wijzen. Langzaam camera naar rechts bewegen terwijl u op obstakels blijft richten.

Geen obstakels? Sla dit over met: IK HEB GEEN OBSTAKELS.

**PANELEN**

Type en aantal panelen bepalen. Start met DAK GROOTTE

Voer dak grootte in voor indicatie aantal panelen dat past op uw dak. Optioneel kunt u grootte onbruikbare gedeelte dak invoeren (bijv. ramen of schoorstenen)

U kunt ook aantal panelen handmatig invoeren